为 Windows 打印组件配置 RPC 通信
可以通过组策略或直接通过注册表配置以下设置，以达到所需的效果。 有关每个设置的特定详细信息，请参阅组策略编辑器中的文档。
通过命名管道使用 RPC 进行客户端 - 服务器通信
使用组策略启用：
路径： 计算机配置>管理模板>打印机>配置 RPC 连接设置
启用并设置为 RpcOverNamedPipes。
****************************************
通过命名管道在 RPC 上启用侦听传入连接
通过组策略启用：
路径：计算机配置 > 管理模板 > 打印机 > 配置 RPC 侦听器设置
启用并设置允许用于 RpcOverNamedPipesAndTcp 的协议。
*******************************************
通过 TCP 通信使用 RPC 的特定端口
通过组策略启用：
路径： 计算机配置>管理模板>打印机>通过 TCP 端口 启用和设置端口号配置 RPC
最大端口：65535
********************************************
强制执行 Kerberos 身份验证
通过组策略启用：
路径： 计算机配置>管理模板>打印机>配置 RPC 侦听器设置
启用和设置允许用于 Kerberos 的身份验证协议。
